## Zeta电位测定仪操作规程

1、把电位测定仪与真空泵之间的电缆线和通气管连接好。

2、接通电源，检查仪器是否清洁，运转是否正常。

3、在专用塑料杯中准备不大于500 mL试样。

4、用玻璃棒搅匀试样后把塑料杯放在载物台上。

5、按下P键启动真空泵。

6、把真空泵阀门慢慢打开。

7、等试样在两电极间形成料塞并无气泡后按START键开始测定。

8、记录或打印测试结果。

9、把塑料试样杯从载物台上取下，并对电极进行清洗。

10、进行下一个试样的测定。

11、试样全部测完后，把电极从仪器上卸下，进行清洗然后装配好。

12、卸下电缆线和通气连接管。

13、测试完成后关掉电源，清理实验室，填写设备使用记录。