## 电热烘缸操作规程

1、放开电热烘缸上的干毯，将抄好的湿纸片平整地放在毯面上，转动烘缸收拢干毯使湿纸页紧贴在烘缸表面。

2、调节温度旋钮和时间旋钮至所需要的干燥温度和时间。

3、按下绿色按钮开启电热烘缸。

4、烘干结束后，烘缸自动停止。待缸面温度降至60℃以下，放开电热烘缸上的干毯，取出纸样。

5、用软布擦干净电热烘缸表面，收拢干毯。