## PCD自动电荷滴定仪操作过程

1、接通电源，打开开关。

2、用移液管取10 mL溶液于PCD的塑料测量池内，并将测量池放在测定仪的指定位置。

3、如果长时间不用，按Burette键进行排空。

4、将所需盛标准液的管固定在测量池上方。

5、开始测量，先按F1键，再按F3键，再按一次F3键。

6、读取数据。

7、最后按Reset键，即可继续测量。

8、实验完成后必须把测量池洗干净。